**C-18HE**

Kéményes változat. 18 kW hőteljesítmény.   
  
A készülék elektronikus gyújtással, ionizációs lángőrrel, valamint automatikus lángmodulációval rendelkezik. Magukba foglalnak olyan szerelvényeket is, amelyeket a fűtési illetve használati melegvíz-ellátási rendszerbe mindenképpen be kellene építeni (tágulási tartály, biztonsági lefúvató szelep, automatikus légtelenítő, stb.)   
A készülékekhez külön vásárolható külső hőmérséklet érzékelő.   
  
Mindegyik készülék a névleges teljesítmény 50 százalékáig visszaszabályozható.

**Teljesítmény:** **9-18 kW**

**Méret:** **743 x 380 x 345 (mm)**(magasság x szélesség x mélység)

• Honeywell gázszelep és elektronika   
• Grundfos szivattyú   
• Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás   
• Folyamatos lángmoduláció   
• Teljesen elektronikus szabályozás, digitális jelkapcsolat   
• Fűtési és HMV szabályozás HMV prioritással   
• Kéményes változat   
• Beépített külső hőmérséklet szabályozás   
• Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció)   
• Digitális hőmérséklet és hibakód kijelzés   
• A használati és beszabályozás paraméterek nyomógombokkal állíthatók be   
• IP45 villamos védettség