**C-18HE**

Kéményes változat. 18 kW hőteljesítmény.

A készülék elektronikus gyújtással, ionizációs lángőrrel, valamint automatikus lángmodulációval rendelkezik. Magukba foglalnak olyan szerelvényeket is, amelyeket a fűtési illetve használati melegvíz-ellátási rendszerbe mindenképpen be kellene építeni (tágulási tartály, biztonsági lefúvató szelep, automatikus légtelenítő, stb.)
A készülékekhez külön vásárolható külső hőmérséklet érzékelő.

Mindegyik készülék a névleges teljesítmény 50 százalékáig visszaszabályozható.

**Teljesítmény:** **9-18 kW**

**Méret:** **743 x 380 x 345 (mm)**(magasság x szélesség x mélység)

• Honeywell gázszelep és elektronika
• Grundfos szivattyú
• Ionizációs lángőrzés, elektronikus gyújtás
• Folyamatos lángmoduláció
• Teljesen elektronikus szabályozás, digitális jelkapcsolat
• Fűtési és HMV szabályozás HMV prioritással
• Kéményes változat
• Beépített külső hőmérséklet szabályozás
• Védelmi funkciók (blokkolásgátló és fagyvédelmi funkció)
• Digitális hőmérséklet és hibakód kijelzés
• A használati és beszabályozás paraméterek nyomógombokkal állíthatók be
• IP45 villamos védettség